%% Based on a TeXnicCenter-Template, which was
%% created by Christoph Börensen
%% and slightly modified by Tino Weinkauf.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentclass[a4paper,11pt]{scrartcl} %This is a special class provided by the KOMA script, which does a lot of adjustments to adapt the standard LaTeX classes to european habits, change to [a4paper,12pt,twoside] for doublesided layout scrartcl


%########################### Preferences #################################


% ******** vmargin settings *********
\usepackage{vmargin} %This give you full control over the used page arae, it maybe not the idea od Latex to do so, but I wanted to reduce to amount of white space on the page
\setpapersize{A4}
\setmargins{1.5cm}%			left edge
					 {1.5cm}%     top edge
           {18cm}%			text width
           {23.42cm}%   text hight
           {14pt}%			header hight
           {1cm}%   	  header distance
           {0pt}%				footer hight
           {2cm}%    	  footer distance         

% ********* Font definiton ************
\usepackage{t1enc} % as usual
\usepackage[latin1]{inputenc} % as usual
\usepackage{times}	
\usepackage{tabularx}	
\usepackage{sectsty}
\usepackage{textcomp}

\usepackage{titlesec}

% ********* TEXTBLOCK ***********
\usepackage[absolute]{textpos} 
%\TPshowboxestrue % commenter une fois fini
\TPshowboxesfalse % décommenter pour faire disparaitre les boites
\textblockorigin{10mm}{10mm} % origine des positions

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[francais]{babel}
\usepackage{lastpage}
%\usepackage{mathptmx}  	%mathematical fonts for use with times, I encountered some problems using this package togather with pdftex, which I was not able to resolve

% ********* Graphics definition *******
\usepackage[pdftex]{graphicx} % required to import graphic files
\usepackage{color} %allows to mark some entries in the tables with color
\usepackage{colortbl}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{eso-pic} % these two are required to add the little picture on top of every page
\usepackage{everyshi} % these two are required to add the little picture on top of every page
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.7} %default:0.5 allows two big pictures on one page

%********** Enybeling Hyperlinks *******
\usepackage[pdfborder=000,pdftex=true]{hyperref}% this enables jumping from a reference and table of content in the pdf file to its target

% ********* Table layout **************
\usepackage{booktabs}	  	%design of table, has an excellent documentation
%\usepackage{lscape}			%use this if you want to rotate the table together with the lines around the table

% ********* Caption Layout ************
\usepackage{ccaption} % allows special formating of the captions
\captionnamefont{\bf\footnotesize\sffamily} % defines the font of the caption name (e.g. Figure: or Table:)
\captiontitlefont{\footnotesize\sffamily} % defines the font of the caption text (same as above, but not bold)
\setlength{\abovecaptionskip}{0mm} %lowers the distace of captions to the figure


% ********* Header and Footer **********
% This is something to play with forever. I use here the advanced settings of the KOMA script

\usepackage{scrpage2} %header and footer using the options for the KOMA script
\renewcommand{\headfont}{\footnotesize\sffamily} % font for the header
\renewcommand{\pnumfont}{\footnotesize\sffamily} % font for the pagenumbers

%the following lines define the pagestyle for the main document
\defpagestyle{cb}{%
(\textwidth,0pt)% sets the border line above the header
{\pagemark\hfill\headmark\hfill}% doublesided, left page
{\hfill\headmark\hfill\pagemark}% doublesided, right page
{\hfill\headmark\hfill\pagemark}%  onesided
(\textwidth,1pt)}% sets the border line below the header
%
{(\textwidth,1pt)% sets the border line above the footer
%{{\thepage\ / \pageref{LastPage}}\hfill{Tobeca SARL – Guide de montage de la Tobeca®}}% doublesided, left page
{Tobeca SARL - www.tobeca.fr\hfill{\it Guide de Montage de la Tobeca\textregistered~}}% doublesided, left page
{Tobeca SARL - www.tobeca.fr\hfill{\it Guide de Montage de la Tobeca\textregistered~}}% doublesided, right page
{Tobeca SARL - www.tobeca.fr\hfill{\it Guide de Montage de la Tobeca\textregistered~}} % one sided printing
(\textwidth,0pt)% sets the border line below the footer
}

%this defines the page style for the first pages: all empty
\renewpagestyle{plain}%
	{(\textwidth,0pt)%
		{\hfill}{\hfill}{\hfill}%
	(\textwidth,0pt)}%
	{(\textwidth,0pt)%	
		{\hfill}{\hfill}{\hfill}%
	(\textwidth,0pt)}

%********** Footnotes **********
\renewcommand{\footnoterule}{\rule{5cm}{0.2mm} \vspace{0.3cm}} %increases the distance of footnotes from the text
\deffootnote[1em]{1em}{1em}{\textsuperscript{\normalfont\thefootnotemark}} %some moe formattion on footnotes

%********** Logo Tobeca SARL **********
\newcommand{\logotobeca}{ %pour afficher le logo Tobeca SARL sur toutes les pages
\begin{textblock*}{3cm}[0,0](25mm,20mm) 
\includegraphics[scale=0.04]{images/logo_tobeca.jpg} 
\end{textblock*}} 

%configuration des sections
\titleformat*{\section}{\vspace*{2cm}\Huge\bf\sf\filcenter}

%################ End Preferences, Begin Document #####################

\pagestyle{plain} % on headers or footers on the first page
%\allsectionsfont{\centering}

\begin{document}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Page de titre
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{center}
\logotobeca
\vspace{2cm}
{\Huge\bf\sf Guide de montage Tobeca\textregistered~}
\vspace{.5cm}

{\bf\sf\it Imprimante 3D portable open source}
\vspace{2cm}

{\Large\bf\sf Tobeca SARL - Adrien Grelet}
\vspace{0.5cm}

\begin{figure}[th]
    \centering
		\includegraphics[width=0.9\textwidth]{images/DSC02489.JPG}
\end{figure}

\end{center}

\pagestyle{cb} % now we want to have headers and footers

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Note de versions
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{Notes de versions}
\vspace{1cm}

\subsection{v1.0 du 25/01/2014}
Première version finale du guide de montage.
\begin{itemize}
\item Correction de fautes diverses (orthographe, compréhension)
\item Correction de la photo sur CAB-0170
\item Ajout de CAB-0005 pour un schéma de câblage général de la carte électronique
\item Ajout de CAB-0007 pour le branchement des connecteurs du plateau chauffant (oubli dans la v0.9)
\item Correction de HBE-0020 sur une dimension erronnée\\
\end{itemize}

\subsection{v0.9 du 15/01/2014}
Pré version du guide de montage, qui nécessite des corrections.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Sommaire
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\tableofcontents

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Introduction
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{Introduction}
\newpage

Monter un kit Tobeca\textregistered~ vous permettra de comprendre de A à Z le fonctionnement de votre Tobeca\textregistered~. En fonction de vos aptitudes techniques, le montage d'un kit nécessitera entre 15 et 30 heures de travail.\\

N'oubliez pas de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident pendant l'assemblage, notamment lors des soudures avec un fer à souder.\\

En cas de doute, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum ou sur la communauté Google+.\\

L'assemblage d'un kit Tobeca\textregistered~ vous demandera l'outillage suivant :\\
\begin{itemize}
\item Marteau
\item Pince plate
\item Pince coupante
\item Fer à souder et étain
\item Ciseaux
\item Cutter
\item Tournevis cruciforme Pozidrive PZ1
\item Tournevis plat de précision (pour ajustement puissance moteurs)
\item Papier de verre
\item Clé plate pour écrous M3 (5,5mm)
\item Clés BTR (pour vis à empreinte hexagonale)
\item Sèche cheveux ou décapeur thermique (pour les gaînes thermorétractables)
\item Superglue ou colle époxy (utilisé en très petite quantité)\\
\end{itemize}

Les pièces imprimées fournies dans un kit sont brutes d'impression. Un montage en direct n'a pas d'influence sur les performances mécaniques. Cependant, pour améliorer l'esthétique de la machine, un léger grattage/ponçage peut être réalisé avec un cutter ou un papier de verre fin.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section PRE : Préparation des pièces
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{PRE - Préparation des pièces}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0010 & Mise en place des écrous dans les pièces imprimées & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Ecrous M3 standards & 57 & \\
\hline
Ecrous M3 Nylstop & 9 & ont une petite collerette en nylon\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/PRE/DSC02318.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les écrous dans les pièces imprimées. Les points rouges sont pour les écrous M3 standards et les points verts pour les écrous M3 Nylstop. Les écrous Nylstop sont à monter avec le joint vers le haut. & Pour les écrous à monter horizontalement, les visser sur une vis pour les monter en frappant la vis avec un marteau. Pour les écrous à monter verticalement, utiliser un marteau pour les enfoncer puis une vis pour les faire descendre.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0020 & Préparation des molettes de serrage & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_GRANDE & 4 & pièces imprimées, montées avec les écrous M3 standards\\
\hline
Vis M3x30mm & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 8 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/PRE/DSC02319.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les vis M3x30mm sur les molettes, en serrant avec les écrous déjà en place. Ajouter ensuite deux écrous M3 standards par dessus le premier écrou. Bien serrer voire ajouter un point de superglue. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0030 & Préparation de la molette de réglage de l'offset Z & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_GRANDE & 1 & pièce imprimée, avec écrou M3 standard\\
\hline
Vis M3x40mm & 1 & \\
\hline
Ecrou M3 standard & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/PRE/DSC02320.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser la vis M3x40mm sur la molette, en serrant avec l'écrou déjà en place. Ajouter ensuite un écrou M3 standard par dessus le premier écrou. Bien serrer voire ajouter un point de superglue. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0040 & Préparation des molettes de serrage pour l'extrudeur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_PETITE & 2 & pièces imprimées, montées avec les écrous M3 standards\\
\hline
Vis M3x60mm & 2 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/PRE/DSC02321.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les vis M3x60mm sur les molettes, en serrant avec les écrous déjà en place. Ajouter ensuite un écrous M3 standards par dessus le premier écrou. Bien serrer voire ajouter un point de superglue. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0050 & Préparation des TOP\_Z & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
TOP\_Z & 2 & pièces imprimées\\
\hline
Vis M3x10mm & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/PRE/DSC02322.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les vis M3x10mm sur les TOP\_Z, sans serrer. Nettoyer ensuite avec un cutter les pourtours des trous (indiqués par les flèches rouges). & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0060 & Préparation des contacts de fin de course & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Contacts de fin de course & 3 & \\
\hline
Paire RJ45 900mm & 1 & \\
\hline
Paire RJ45 500mm & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/PRE/DSC02416.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les paires RJ45 aux contacts de fin de course. & Ne pas souder le contact du milieu.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PRE-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0070 & Préparation des contacts de fin de course & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Contacts Molex & 6 & \\
\hline
Connecteur Molex 3 pôles & 3 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/PRE/DSC02418.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/PRE/DSC02421.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder à l'extrémité des paires RJ45 des contacts Molex puis les insérer dans les connecteurs Molex sur les 2 pôles extérieurs. & Pour souder les contacts Molex, mettre un point de soudure puis utiliser une pince pour pincer un peu les bords. Le contact doit se bloquer avec sa petite patte anti retour.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
PRE-0080 & Préparation des accouplements & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
COUPLAGE\_Z & 2 & pièces imprimées \\
\hline
Vis M3x10mm & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02396.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les écrous et les vis M3x10mm dans les COUPLAGE\_Z. Ne pas serrer pour l'instant. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section MAL : Finition de la mallette
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{MAL - Finition de la mallette}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MAL-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
MAL-0010 & Fixation des fermetures grenouilles dans le châssis & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Fermetures grenouilles & 4 & partie basse\\
\hline
Vis M3x16mm à tête fraisée & 12 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 12 & \\
\hline
Ecrous M3  standards & 12 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/MAL/DSC01830.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les parties basses des fermetures grenouilles dans le châssis. Ne pas oublier les rondelles M3 larges avant de mettre l'écrou. & Faire affleurer les fermetures sur le bord du bois.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MAL-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
MAL-0020 & Fixation des fermetures grenouilles dans le capot & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Fermetures grenouilles & 4 & partie haute\\
\hline
Vis M3x16mm à tête fraisée & 12 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 12 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 12 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/MAL/DSC01835.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les parties hautes des fermetures grenouilles dans le capot. & Faire affleurer les fermetures sur le bord du bois.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MAL-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
MAL-0030 & Fixation de la poignée sur le capot & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Poignée & 1 & prémontée avec la visserie\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/MAL/DSC01834.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter la poignée dans les trous prévus dans le capot. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MAL-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
MAL-0040 & Fixation de l'étiquette sur le capot & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
ETIQUETTE & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Vis M3x16mm à tête fraisée & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/MAL/DSC01833.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter L'étiquette sur le capot, les rondelles M3 standards sur l'ETIQUETTE et les rondelles M3 larges à l'intérieur de la mallette.  & Attention au sens de montage (voir photo).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section CHA : Montage des pièces imprimées dans le châssis
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{CHA - Montage des pièces imprimées dans le châssis}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHA-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHA-0010 & Fixation des RANGEMENT\_PORTIQUE & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
RANGEMENT\_PORTIQUE & 4 & pièces imprimées\\
\hline
Vis M3x16mm à tête fraisée & 8 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHA/DSC02323.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHA/DSC02324.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les RANGEMENT\_PORTIQUE dans le châssis avec les vis M3x16mm à tête fraisée, dans les trous fraisés correspondant.  & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHA-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHA-0020 & Fixation du ventilateur dans SANGUINOLOLU\_CASE & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
SANGUINOLOLU\_CASE & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Ventilateur 40mm & 1 & \\
\hline
Vis M3x20mm à tête fraisée & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHA/DSC02353.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHA/DSC02354.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le ventilateur à l'extérieur du boitier, en passant les fils dans le trou pour pouvoir le brancher sur la carte électronique. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHA-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHA-0030 & Fixation de la pièce SANGUINOLOLU\_CASE dans le châssis & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x20mm  & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHA/DSC02355.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le boitier dans le châssis avec les vis M3x20mm, en mettant les rondelles larges à l'extérieur. & Il n'y a pas besoin de rondelles à l'intérieur du boitier car il y a des empreintes pour les écrous prévues dans le boitier.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHA-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHA-0040 & Fixation des BASE\_Z dans le châssis & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
BASE\_Z & 2 & pièces imprimées\\
\hline
Vis M3x20mm  & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHA/DSC02357.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHA/DSC02356.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les deux BASE\_Z en s'assurant qu'un tube de 12mm peut passer sans trop forcer dans les trous (ébavurer si nécessaire) avec les vis M3x20mm. Les rondelles M3 larges sont à l'extérieur du châssis et les rondelles M3 standards sont à l'intérieur. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section ELE : Montage de l'électronique
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{ELE - Montage de l'électronique}

\newpage
La carte de la Tobeca\textregistered~ possède déjà le FTDI soudé. Il ne reste donc plus qu'à souder les composants “classiques”.\\

Si vous avez reçu une carte déjà entièrement soudée, il faut néanmoins souder les contacts 12v sur les bords de la carte pour les ventilateurs et la LED. Voir l'étape ELE-0120.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0010 & Soudure de résistances & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 07/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
R1 & Résistance 1 kohms & marron, noir, rouge\\
\hline
R2 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
R3 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
R4 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
R5 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino1.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les 5 premières résistances sur la carte. & Attention car l'espace entre les trous n'est pas grand. Cela signifie qui faut bien plier les pattes des résistances à raz.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0020 & Soudure de résistances & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 07/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
R6 & Résistance 10 kohms & marron, noir, orange\\
\hline
R7 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
R8 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
R9 & Résistance 4.7 kohms & jaune, violet, rouge\\
\hline
R10 & Résistance 4.7 kohms & jaune, violet, rouge\\
\hline
R11 & Résistance 10 kohms & marron, noir, orange\\
\hline
R12 & Résistance 100 kohms & marron, noir, jaune\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino2.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les résistances sur la carte. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0030 & Soudure de condensateurs & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
C6 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
C7 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
C8 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
C11 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
C13 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
C14 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
C15 & Condensateur $0.1µF$ & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino3.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les condensateurs sur la carte. & Ces condensateurs n'ont pas de polarités. Ils peuvent donc être montés dans n'importe quel sens.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0040 & Soudure de composants & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
S1 & Bouton Reset & \\
\hline
LED & Diode LED rouge & \\
\hline
Y1 & résonateur 16MHz 22pF & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino4.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les composants sur la carte. & Attention au sens de montage de la LED (le méplat est symbolisé sur la carte). Concernant le bouton reset, mettre les sorties des pattes à gauche et à droite). Le résonateur peut être monté dans n'importe quel sens.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0050 & Soudure de condensateurs & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
C1 & Condensateur $100µF$ & \\
\hline
C2 & Condensateur $100µF$ & \\
\hline
C3 & Condensateur $100µF$ & \\
\hline
C4 & Condensateur $100µF$ & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino5.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les condensateurs sur la carte. & Attention à la polarité des condensateurs, le moins est indiqué par la bande noire sur le composant et est marqué sur la carte.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0060 & Soudure de condensateurs & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
C16 & Condensateur $4.7µF$ & \\
\hline
C9 & Condensateur $10µF$ & \\
\hline
C10 & Condensateur $10µF$ & \\
\hline
C5 & Condensateur $0.33µF$ & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino6.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les condensateurs sur la carte. & Attention à la polarité pour C16, C9 et C10.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0070 & Soudure de jumpers et barrettes & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Quantité}\\
\hline
Barrette 32 pattes &  & 2\\
\hline
Picots 6 pattes &  & 4\\
\hline
Jumpers 2 points &  & 12\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino7.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder tout d'abord les picots 6 pattes à l'emplacement où seront les jumpers puis les barrettes à 32 pattes. Mettre ensuite 3 jumpers par picots 6 pattes, permettant d'avoir un micropas des moteurs de 1\textbackslash{}16. & Pour mettre en place les picots, l'astuce consiste à mettre au préalable un point d'étain dans un trou et mettre ensuite le picot en faisant fondre le point. Il sera ainsi déjà bloqué et la soudure des autres pattes sera plus facile.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0080 & Soudure jumper et microprocesseur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
Picot 2 pattes &  & \\
\hline
Jumper 2 points &  & \\
\hline
Support microprocesseur &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino8.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le jumper d'autoreset puis le support pour le microprocesseur. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0090
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0090 & Soudure de composants & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
Bornier 2 pôles &  & \\
\hline
Prise USB &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino9.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Ajouter le bornier vert pour l'alimentation et la prise USB. & Bien souder les grosses pattes de la prise USB pour quelle soit bien fixée.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0100
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0100 & Soudure de composants & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleur, notes}\\
\hline
LM7805 & Régulateur de tension & \\
\hline
Q1 & Mosfet IRLB743 & \\
\hline
Q2 & Mosfet IRLB743 & \\
\hline
C12 & Condensateur $1000µF$ & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino10.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les trois composants sur la carte. & Attention au sens de montage, toujours les parties métalliques vers l'extérieur. Attention aussi à la polarité de C12.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0110
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0110 & Soudure de connecteurs Molex & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleurs, notes}\\
\hline
Connecteurs Molex mâle 4 pattes &  & \\
\hline
Connecteurs Molex mâle 3 pattes &  & \\
\hline
Connecteurs Molex mâle 2 pattes &  & \\
\hline
Borniers 4 pôles &  & en fonction des kits\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino11.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder ensuite les connecteurs Molex pour brancher les moteurs, thermistances, résistances et contacts de fin de course. & En fonction des kits, les connecteurs pour les résistances de chauffe plateau et tête d'impression peuvent avoir été remplacés par des borniers à vis (les deux connecteurs de gauche).
Aussi, les connecteurs blancs peuvent être verticaux.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0120
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0120 & Soudure de picots & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleurs, notes}\\
\hline
Picots 2 pattes &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino12.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder ensuite 4 connecteurs sur les 4 sorties 12V. Ils permettront de brancher l'éclairage et la ventilation. & Dans la pratique, trois sorties 12V pourront être utilisées mais cela permet plus de souplesse lors du câblage.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0130
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0130 & Montage des drivers de moteurs & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Quantité}\\
\hline
Drivers de moteurs &  & 4\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino14.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les drivers de moteurs. & Attention car le sens de branchement est très important. Les monter comme indiqué sur la photo.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0140
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0140 & Montage des radiateurs sur les drivers & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Quantité}\\
\hline
Radiateurs de puces &  & 4\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino15.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Coller enfin les radiateurs sur les puces avec le double face fourni. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%ELE-0150
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
ELE-0150 & Installation du microprocesseur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 08/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Nom} & \textbf{Désignation} & \textbf{Code couleurs, notes}\\
\hline
Microprocesseur ATMega 1284p&  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/ELE/sanguino16.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Pour finir, installer le microprocesseur sur la carte, le demi cercle à droite. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section FIX : Fixation électronique et alimentation + raccordement électrique
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{FIX - Fixation électronique et alimentation + raccordement électrique}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIX-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIX-0010 & Fixation de l'alimentation dans le châssis & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Alimentation électrique & 1 & \\
\hline
Vis M3x20mm & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIX/DSC02358.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser l'alimentation électrique dans le châssis avec les vis M3x20mm. Les rondelles larges vont du côté extérieur. & Il n'y a pas de rondelles à mettre à l'intérieur.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIX-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIX-0020 & Câblage du connecteur IEC & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Connecteur IEC & 1 & \\
\hline
Câble $0.75mm²$ & 1 & \\
\hline
Câble $1.5mm²$ de terre & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIX/DSC02359.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les fils comme indiqués sur l'image. Les départs, pour se raccorder à l'alimentation doivent faire environ 10cm. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIX-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIX-0030 & Fixation du connecteur IEC dans la plaque arrière & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Connecteur IEC câblé & 1 & \\
\hline
PLAQUE\_ARRIERE & 1 & pièce imprimée\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIX/DSC02360.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Clipser le connecteur IEC dans la PLAQUE\_ARRIERE. & Il est absolument nécessaire que le connecteur soit bien maintenu sur la plaque, afin qu'il ne puisse pas se défaire en débranchant la prise par exemple.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIX-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIX-0040 & Câblage à l'alimentation & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Câble double $0.75mm²$ & 300mm & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIX/DSC02361.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher les câbles sur le bornier comme indiqué sur la photo. Le câble double de 30cm servira à alimenter la carte électronique. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIX-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIX-0050 & Fixation de la plaque arrière & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
PLAQUE\_ARRIERE complète & 1 & \\
\hline
Vis M3x20mm & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 8 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIX/DSC02362.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter la plaque arrière dans le châssis avec les vis M3x20mm. Il faut mettre des rondelles à l'intérieur et à l'extérieur. & Bien serrer la plaque arrière, il en va de la sécurité électrique de l'imprimante !\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIX-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIX-0060 & Fixation de la carte électronique & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Carte électronique & 1 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIX/DSC02363.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter la carte électronique en mettant deux écrous M3 en diagonale.& Pas besoin de serrer pour le moment, il faudra le faire une fois tout le câblage réalisé.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section HBE : Montage du plateau chauffant
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{HBE - Montage du plateau chauffant}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0010 & Schéma de câblage du plateau & Schéma\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/HBE/schema_cablage.jpg}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
On remarque bien les 3 groupes de 3 résistances en parallèle, permettant d'obtenir \textbf{21.82W} sous 12V par groupe soit au total : \[21.82 \times 3 = 65.46W\] & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0020 & Schéma des résistances du plateau & Schéma\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|c|X|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AB & 29/01/2014 & Correction plan & La cote de 120mm était fausse dans la version AA.\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/HBE/placement_resistances.jpg}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Pour la ligne centrale, les mesures de placement des résistances hautes et basses ont pour référence la patte de connexion des résistances et non pas le corps. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0030 & Collage des résistances & Montage \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Résistances chauffantes & 9 & \\
\hline
Adhésif thermique & 1.5 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/HBE/DSC02524.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Coller les résistances avec le double face thermique fourni, les trous fraisés à l'opposé. & Attention car il y a tout juste la bonne quantité d'adhésif pour les 9 résistances.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0040 & Câblage de la thermistance & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Thermistance & 1 & \\
\hline
Paire RJ45 500mm & 1 & \\
\hline
Contacts Molex & 2 & \\
\hline
Connecteur Molex 2 pôles & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/HBE/DSC02525.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/HBE/DSC02526.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les fils à la thermistance et monter un connecteur Molex deux pôles à l'extrémité. Couper ensuite l'excédent des pattes de la thermistance. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0050 & Collage de la thermistance & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Adhésif Kapton &  & ou adhésif standard si non disponible \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/HBE/DSC02527.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/HBE/DSC02528.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Coller une première bande d'adhésif sur le plateau pour l'isoler électriquement et coller ensuite la thermistance avec une autre bande. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0060 & Câblage du plateau & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Câble double $0.75mm²$ & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/HBE/DSC02529.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Câbler les résistances du plateau conformément à HBE-0010. Monter ensuite un câble double de 50cm qui sera raccordé à la carte électronique. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0070 & Vis de coin du plateau & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x40mm à tête fraisée & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 16 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/HBE/DSC02530.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/HBE/DSC02531.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les Vis M3x40mm à tête fraisée avec 4 rondelles avant l'écrou. Bien serrer. & Eventuellement mettre un point de colle pour bloquer les écrous.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%HBE-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
HBE-0080 & Contact de fin de course Y et rassemblement des câbles & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 12/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
CLIP\_PLATEAU & 2 & pièces imprimées\\
\hline
Contact de fin de course & 1 & avec fils de 500mm \\
\hline
Spirale de câble & 500mm & \\
\hline
Vis M3x16mm à tête fraisée & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/HBE/DSC02532.JPG}
\vspace{0.5cm}

\newpage

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/HBE/DSC02533.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Ajouter le contact de fin de course pour l'axe Y en le laissant déborder un peu vers la droite en longueur. Ajouter la gaîne spirale puis monter les CLIP\_PLATEAU avec les vis M3x16mm à tête fraisée. Bien serrer. & Attention à ne pas pincer les câbles avec les CLIP\_PLATEAU car cela pourrait les sectionner à la longue.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section AXY : Montage de l'axe Y
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{AXY - Montage de l'axe Y}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0010 & Suppression des vis du moteur pour l'axe Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA17 & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02364.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Enlever les 4 vis du moteur NEMA17  & Utiliser un tournevis adapté pour ne pas abîmer les têtes de vis.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0020 & Fixation du moteur pour l'axe Y dans le châssis & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA17 & 1 & avec les vis précédemment enlevées\\
\hline
Vis M3x60mm & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 larges & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02365.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Revisser le moteur NEMA17 à travers le bois du châssis avec les vis M3x60mm et les rondelles larges à l'extérieur. & Attention à l'orientation du connecteur du moteur (voir photo).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0030 & Fixation du RETOUR\_Y\_BASE & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
RETOUR\_Y\_BASE & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Roulement 608ZZ & 1 & \\
\hline
Vis M3x20mm & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02366.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser le RETOUR\_Y\_BASE au fond du châssis avec les vis M3x20mm et leur rondelle à l'extérieur. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0040 & Fixation des CHARIOT\_Y\_LM8UU sur le support plateau & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
CHARIOT\_Y\_LM8UU & 3 & pièces imprimées\\
\hline
Vis M3x16mm à tête fraisée & 3 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02367.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02368.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les CHARIOT\_Y\_LM8UU sur le support plateau avec les vis M3x16mm à tête fraisée. & Attention au sens de montage (voir photos). Serrer les vis pour que les têtes fraisées rentrent dans le bois jusqu'à l'affleurer. \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0050 & Fixation des douilles linéaires sur le support plateau & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Douilles à billes LM8UU & 3 & \\
\hline
Colliers nylon 200mm & 6 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02369.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Fixer les douilles à billes avec les colliers nylon de 200mm. & Vérifier que les CHARIOT\_Y\_LM8UU sont propres et sans bavures avant le montage. Si nécessaire, poncer l'intérieur avec du papier de verre. Attention au sens de montage des colliers (voir photo). \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0060 & Fixation des vis pour la courroie Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x20mm à tête fraisée & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02370.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Mettre en place les vis M3x20mm à tête fraisée dans les trous centraux avec les rondelles et les écrous. & La partie filetée des vis est à l'opposé des douilles à billes. Serrer les vis pour que les têtes fraisées rentrent dans le bois jusqu'à l'affleurer. \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0070 & Mise en place des arbres de guidage & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Arbres de guidage 8x420mm & 2 & \\
\hline
SUPPORT\_AXE\_Y\_8MM & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02371.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02372.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Mettre 2 SUPPORT\_AXE\_Y\_8MM à l'extrémité des arbres de guidage et les enfiler dans les douilles du support plateau. Remettre ensuite les 2 autres SUPPORT\_AXE\_Y\_8MM. & Pour un vissage plus simple de l'ensemble ensuite, il est préférable d'aligner les SUPPORT\_AXE\_Y\_8MM. \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0080 & Fixation de la poulie sur le moteur de l'axe Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Poulie aluminium & 1 & \\
\hline
Vis M3x8mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02374.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter la poulie sur l'arbre du moteur de l'axe Y. Commencer à serrer la vis M8 sur le méplat du moteur. & Ne pas serrer à fond, pour permettre un réglage de la hauteur avec la courroie. \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0090
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0090 & Mise en place de la courroie & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Courroie d'entraînement 840mm & 1 & \\
\hline
Collier nylon 200mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02380.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Faire une boucle sur la courroie avec le collier nylon. Passer la boucle sur la vis à tête fraisée M3x20mm du support plateau (côté RETOUR\_Y\_BASE). & Finir de serrer le collier autour de la vis pour qu'il n'y ai pas de jeu au niveau de la boucle. Attention au sens du collier nylon (voir photo). \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0100
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0100 & Fermeture du groupe RETOUR\_Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
RETOUR\_Y\_TOP & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Vis agglo 4x20mm à tête fraisée & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02376.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02377.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Faire un demi tour à la courroie pour que le plat soit en contact avec le roulement 608ZZ. Visser ensuite le RETOUR\_Y\_TOP sur le RETOUR\_Y\_BASE avec les vis agglo à tête fraisée. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0110
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0110 & Montage de la courroie de l'axe Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Collier nylon 200mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02381.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Faire une boucle très serrée à l'autre extrémité de la courroie. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0120
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0120 & Montage de la courroie de l'axe Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Collier nylon 200mm & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02383.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02384.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Prendre deux colliers nylon et faire un anneau du premier et passer l'autre dans l'anneau et dans la courroie pour faire la jonction. Passer l'anneau dans l'autre vis M3x20mm à tête fraisée du support plateau et tendre la courroie en resserrant le collier. & Attention au sens de montage (voir photos). Ne pas trop tendre la courroie, le support plateau doit pouvoir se déplacer sans forcer.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0130
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0130 & Montage des ressorts sur le plateau chauffant & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 16/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
RONDELLE\_PLATEAU & 4 & pièces imprimées\\
\hline
Ressort & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02539.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXY/DSC02540.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Placer les ressorts sur les vis M3x40mm puis les RONDELLE\_PLATEAU à l'envers (le diamètre le plus petit doit rentrer dans les ressorts). & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0140
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0140 & Montage du contact de fin de course Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 16/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
CLIP\_ENDSTOP\_Y & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Vis M3x25mm & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 4 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02544.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le CLIP\_ENDSTOP\_Y avec les vis M3x25mm pour bloquer le contact de fin de course Y. Laisser dépasser le contact de fin de course jusqu'à apercevoir ses trous de fixation. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXY-0150
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXY-0150 & Montage du plateau chauffant & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 16/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_GRANDE & 4 & pièces imprimées, avec les écrous Nylstop\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXY/DSC02545.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le plateau chauffant sur le support plateau en bois. Serrer les molettes pour avoir environ 2mm de vis dépassant sous l'écrou. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section CHX : Montage du chariot X
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{CHX - Montage du chariot X}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0010 & Montage pignon laiton sur moteur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA17 & 1 & \\
\hline
Pignon laiton & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02327.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le pignon laiton sur l'arbre moteur à environ 3-4 mm du boitier moteur. Serrer la vis BTR avec une clé adaptée.  & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0020 & Dévissage des vis du moteur de l'extrudeur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA17 & 1 & le même qui vient de recevoir le pignon laiton\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02328.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Enlever les deux vis du côté de la fiche de connexion du moteur. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0030 & Montage du support roulement sur l'extrudeur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
EXTRUDEUR & 1 & pièce imprimée\\
\hline
EXTRUDEUR\_SUPPORT\_608ZZ & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Vis M3x40mm à tête fraisée & 1 & \\
\hline
Rondelle M3 standard & 1 & \\
\hline
Ecrou M3 Nylstop & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHX/DSC02329.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHX/DSC02330.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter l'EXTRUDEUR\_SUPPORT\_608ZZ sur l'EXTRUDEUR avec la vis M3x40mm à tête fraisée et l'écrou Nylstop. Ne pas oublier la rondelle.  & Gratter l'intérieur de la charnière s'il y a des bavures.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0040 & Montage du moteur sur l'extrudeur + roulement 608ZZ & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x40mm & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
Roulement 608ZZ & 1 & \\
\hline
Tige M8x25mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02331.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le moteur sur l'extrudeur avec les vis M3x40mm dans les trous dont les vis ont été enlevées. Ajouter le roulement et sa tige M8x25mm.  & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0050 & Montage des molettes sur ressort de l'extrudeur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_PETITE & 2 & avec vis M3x60mm montées\\
\hline
Ressort & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02332.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les molettes en ajoutant les ressorts de compression sur l'extrudeur. Ne pas trop les serrer pour le moment (voir photo).  & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0060 & Montage des supports de douilles sur le chariot X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
FIX\_CHARIOT\_X\_1LM8UU & 1 & \\
\hline
FIX\_CHARIOT\_X\_2LM8UU & 1 & \\
\hline
Vis M3x8mm & 4 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02334.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser les deux pièces imprimées sur la plaque en laissant la FIX\_CHARIOT\_X\_1LM8UU ouverte pour le moment. & Attention au sens, les trous fraisés de la plaque aluminium doivent être vers le haut.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0070 & Ajout de la tête d'impression sur le chariot X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Tête d'impression & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02335.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Ajouter la tête d'impression dans la découpe et finir de monter la pièce imprimée FIX\_CHARIOT\_X\_1LM8UU. & Faire sortir les fils de la tête d'impression du côté droite de la plaque aluminium.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0080 & Fixation des douilles linéaires sur le chariot X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Douilles à billes linéaires LM8UU & 3 & \\
\hline
Colliers de serrage 200mm & 6 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02336.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Serrer les douilles à billes avec les colliers de serrage. & Bien faire attention au sens de montage des colliers (voir photo).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0090
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0090 & Ajout des vis de fixation de la courroie sur le chariot X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x20mm à tête fraisée & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
Ecrous M3 Nylstop & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHX/DSC02338.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CHX/DSC02339.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Après avoir coupé les colliers nylon, monter les vis M3x20mm à tête fraisée dans les trous prévus à cet effet. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CHX-0100
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CHX-0100 & Fixation de l'extrudeur sur le chariot X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x20mm & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CHX/DSC02340.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter l'extrudeur avec les vis M3x20mm. Ne pas oublier les rondelles sous la plaque aluminium. & Le serrage de l'extrudeur permet de bloquer la tête d'impression. S'assurer qu'elle est bien en butée avant de serrer.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section AXX : Montage de l'axe X
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{AXX - Montage de l'axe X}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0010 & Montage des écrous M5 dans les SUPPORT\_AXE\_X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
SUPPORT\_AXE\_X & 2 & \\
\hline
Vis agglo 4x20mm tête bombée & 4 & \\
\hline
Rondelles M4 standards & 4 & \\
\hline
Ecrous M5 & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXX/DSC02341.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Insérer les écrous M5 et les maintenir en vissant les vis avec les rondelles. & Vérifier l'alignement de l'écrou avec une tige filetée M5.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0020 & Montage de l'axe Y & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
SUPPORT\_AXE\_X & 2 & \\
\hline
SUPPORT\_ENDSTOP\_X & 1 & \\
\hline
Arbre de guidage 8x315mm & 2 & \\
\hline
Chariot X & 1 & \\
\hline
Vis M3x20mm & 5 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 5 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{images/AXX/DSC02342.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les arbres de guidage dans les SUPPORT\_AXE\_X sans oublier le SUPPORT\_ENDSTOP\_X (à gauche) et le chariot X. L'entraxe entre les deux SUPPORT\_AXE\_X doit être de \textbf{287.5mm (flèche double)}. Attention au sens de montage, le SUPPORT\_AXE\_X avec l'écrou Nylstop (flèche rouge à gauche) doit être monté à gauche. Serrer ensuite les vis M3x20mm avec leur rondelle (points verts sur la photo). & Utiliser un petit marteau ou maillet en caoutchouc pour enfoncer les arbres sans trop forcer pour éviter d'endommager les pièces imprimées. Si cela force trop, repercer les pièces avec un forêt de 8mm. Ne pas trop serrer les vis pour éviter d'endommager les pièces imprimées. Mettre un point de superglue sur les écrous pour bloquer le montage.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0030 & Montage poulie aluminium sur moteur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA17 & 1 & \\
\hline
Poulie aluminium & 1 & \\
\hline
Vis M3x8mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXX/DSC02343.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter la poulie aluminium sur l'arbre moteur en laissant environ 2mm entre la poulie et le bloc moteur. Serrer avec la vis M3x8mm. & Serrer la vis sur le méplat de l'arbre moteur.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0040 & Montage moteur sur l'axe X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA17 & 1 & précédemment monté avec la poulie aluminium\\
\hline
Vis M3x25mm & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXX/DSC02344.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXX/DSC02345.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser le moteur sur le SUPPORT\_AXE\_X de gauche avec les vis M3x25mm et leur rondelle. & Faire attention à l'orientation du connecteur du moteur (voir photo).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0050 & Montage du RETOUR\_X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
RETOUR\_X & 2 & pièces imprimées\\
\hline
Roulement 608ZZ & 1 & \\
\hline
Vis M3x30mm & 3 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 6 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 3 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXX/DSC02346.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le roulement 608ZZ en sandwich entre les RETOUR\_X et serrer avec les vis M3x30mm et leurs rondelles. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0060 & Montage de la courroie de l'axe X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Courroie 680mm & 1 & \\
\hline
Collier nylon 200mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXX/DSC02347.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Faire une boucle avec la courroie et la bloquer en serrant bien le collier nylon. Fixer la courroie sur la vis M3x20mm à tête fraisée du chariot X et la passer autour de la poulie. & Finir de serrer le collier nylon autour de la vis pour qu'il n'y ai pas de jeu autour de la boucle.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0070 & Montage de la courroie de l'axe X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXX/DSC02348.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Faire faire un demi tour à la courrie afin que le plat soit en contact avec le roulement 608ZZ. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0080 & Montage de la courroie de l'axe X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Collier nylon 200mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/AXX/DSC02349.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Faire une boucle très serrée à l'autre extrémité de la courroie avec un collier nylon de 200mm. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%AXX-0090
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
AXX-0090 & Montage de la courroie de l'axe X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 13/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Collier nylon 200mm & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXX/DSC02350.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/AXX/DSC02352.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Prendre deux colliers nylon et faire un anneau du premier et passer l'autre dans l'anneau et dans la courroie pour faire la jonction. Passer l'anneau dans l'autre vis M3x20mm à tête fraisée du chariot X et tendre la courroie en resserrant le collier. & Attention au sens de montage (voir photos). Ne pas trop tendre la courroie, le chariot Y doit pouvoir se déplacer sans forcer.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section POR : Assemblage du portique
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{POR - Assemblage du portique}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0010 & Montage des FIXATION\_PORTIQUE sur les tubes & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
FIXATION\_PORTIQUE & 3 & pièces imprimées\\
\hline
FIXATION\_PORTIQUE\_ENDSTOP\_Z & 1 & pièce imprimée\\
\hline
Tubes 12x415mm & 4 & \\
\hline
Vis M3x10mm & 4 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02387.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02388.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter un tube dans la BASE\_Z dans le châssis et bloquer la FIXATION\_PORTIQUE pour que le haut de la pièce imprimée affleure le bois. Monter les trois autres pièces de la même manière et les bloquer avec les vis M3x10mm sans trop serrer pour ne pas endommager les pièces. La hauteur indicative est de 75mm (double flèche rouge). & Attention au sens de montage (voir photos). Les vis de blocages doivent se retrouver à l'extérieur des futurs portiques.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0020 & Remplacement des vis sur les moteurs NEMA14 & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Moteur NEMA14 & 2 & \\
\hline
Vis M3x40mm & 8 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02390.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Dévisser les vis des blocs des moteurs NEMA14 et les remplacer par les vis M3x40mm. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0030 & Fixation des moteurs NEMA14 & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
FIX\_MOTEUR\_Z & 2 & pièces imprimées \\
\hline
Moteur NEMA14 & 2 & avec vis remplacées \\
\hline
Rondelles M3 standards & 8 & \\
\hline
Ecrous M3 standards & 8 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02392.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les moteurs sur les FIX\_MOTEUR\_Z et bien serrer le montage. & Attention au sens de montage des câbles des moteurs (voir photo).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0040 & Montage côté gauche du portique & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x10mm & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02393.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le portique de gauche et verrouiller avec les vis M3x10mm sur la pièce FIXATION\_MOTEUR\_Z. La hauteur entre le bout du tube et le bas de la pièce est de 33mm (double flèche rouge). & Attention au sens de montage des tubes et du placement des vis de blocage (voir photo, la pièce FIXATION\_PORTIQUE\_ENDSTOP\_Z est en bas).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0050 & Montage côté droit du portique & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 18/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x10mm & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02395.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le portique de droite et verrouiller avec les vis M3x10mm sur la pièce FIXATION\_MOTEUR\_Z. La hauteur entre le bout du tube et le bas de la pièce est de 33mm (double flèche rouge). & Attention au sens de montage des tubes et du placement des vis de blocage (voir photo).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0060 & Montage des tiges filetées & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Tiges filetées M5x345mm & 2 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02398.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter les COUPLAGE\_Z et les tiges filetées sur les arbres moteurs. Ne pas serrer pour l'instant. & Si les arbres moteurs ou les tiges filetées ont du mal à rentrer, il est possible de taper doucement sur les éléments avec un marteau.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0070 & Ebavurage des SUPPORT\_AXE\_X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Palier linéaire 12mm & 1 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02400.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Ebavurer les SUPPORT\_AXE\_X pour que les paliers de 12mm puissent se mettre sans forcer. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0080 & Assemblage du portique gauche & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Palier linéaire 12mm & 2 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02401.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Placer deux paliers linéaires sur les tubes et commencer à visser la tige filetée du portique de gauche dans l'axe X. & Attention au sens, le portique de gauche est celui ayant le support pour le contact de fin de course Z (flèche rouge en bas).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0090
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0090 & Assemblage du portique droite & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Palier linéaire 12mm & 2 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02402.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Répéter l'opération pour le portique droit. & Ne pas oublier les paliers linéaires de 12mm.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0100
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0100 & Ajout des TOP\_Z sur le portique & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
TOP\_Z & 2 & pièces imprimées \\
\hline
Palier linéaire 12mm & 4 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02408.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Ajouter les 4 derniers paliers 12mm puis monter les TOP\_Z et les serrer. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0110
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0110 & Serrage des accouplements & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02405.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Maintenant que les portiques sont complets, serrer les accouplements pour les bloquer (sans forcer pour ne pas endommager les pièces). & Faire tourner les tiges filetées pendant le serrage pour s'assurer de ne pas avoir de désaxement.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0120
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0120 & Montage du portique dans le châssis & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/POR/DSC02410.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/POR/DSC02409.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Positionner le portique dans le châssis en l'enfonçant dans les BASE\_Z. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0130
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0130 & Blocage du portique & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_GRANDE & 4 & pièces imprimées, avec vis M3x30mm \\
\hline
Rondelles M3 larges & 20 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/POR/DSC02411.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/POR/DSC02412.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Mettre 5 rondelles par molette et serrer dans les trous sur le côté du châssis pour bloquer le portique. Répéter l'opération pour les 4 molettes. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0140
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0140 & Collage des paliers & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02413.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Coller les 8 paliers avec de la superglue (de préférence en gel). & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%POR-0150
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
POR-0150 & Montage de la vis de réglage de l'offset Z & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
MOLETTE\_GRANDE & 1 & avec vis M3x40mm \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/POR/DSC02414.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser la molette de réglage au niveau de l'écrou Nylstop dans le SUPPORT\_AXE\_X de gauche. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section CAB : Câblage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{CAB - Câblage}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0005
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0005 & Schéma de branchement sur la carte & Schéma\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 24/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{images/CAB/DSC01000.JPG}
\vspace{0.5cm}

\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0007
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0007 & Branchement du plateau chauffant & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 24/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=1\textwidth]{images/CAB/DSC02582.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher les connecteurs du plateau chauffant. De haut en bas : résistances plateau, contact fin de course Y et thermistance (contact 2 pôles de gauche). & Il n'y a pas de polarité pour les résistances, connecter les deux fils sur les bornes les plus éloignées du bornier.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0010 & Montage du contact de fin de course Z & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Contact de fin de course & 1 & avec 500mm de câble \\
\hline
Vis M3x20mm & 1 &  \\
\hline
Rondelle M3 standard & 1 &  \\
\hline
Ecrou M3 standard & 1 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02424.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02426.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le contact de fin de course et le pincer avec la vis M3x20mm et l'écrou. Brancher ensuite le connecteur Molex sur la carte électronique. & Attention au sens de montage, la partie charnière du contact est à droite.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0020 & Montage du contact de fin de course X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Contact de fin de course & 1 & avec 900mm de câble \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02425.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02427.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le contact de fin de course par collage avec de la superglue. Utiliser une presse ou une pince à linge pour le maintenir durant le séchage. Brancher ensuite le connecteur Molex sur la carte électronique. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0030 & Câblage du moteur Y & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Câble moteur 200mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02429.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02430.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher le câble de 200mm au moteur de l'axe Y et brancher ensuite le connecteur Molex sur la carte. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0040 & Câblage du moteur X & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Câble moteur 900mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02432.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02433.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher le câble de 900mm au moteur de l'axe X et brancher ensuite le connecteur Molex sur la carte. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0050 & Câblage des moteurs Z & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02435.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02436.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Passer les câbles des moteurs Z sous les arbres de guidage. Couper le câble du moteur Z de droite à environ 35cm et démonter le connecteur Molex du moteur de gauche. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0060 & Câblage des moteurs Z & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02437.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02438.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les fils du câble du moteur de droite sur les fiches du moteur de gauche et remonter le connecteur Molex. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0070 & Câblage des moteurs Z & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02439.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher le connecteur Molex des moteurs Z sur la carte. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0080
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0080 & Câblage du moteur E & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Câble moteur 1300mm & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02434.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02440.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher le câble de 1300mm au moteur de l'axe X et brancher ensuite le connecteur Molex sur la carte. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0090
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0090 & Câblage ventilateur de boitier électronique & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02441.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher le connecteur Molex du ventilateur de boitier sur la carte, peut importe le sens, il faudra voir en mettant l'imprimante sous tension si le branchement est correct et si le ventilateur tourne. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0100
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0100 & Rallonge câbles tête d'impression & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Paire RJ45 300mm & 1 & \\
\hline
Câble double $0.75mm²$ 300mm & 1 & \\
\hline
Gaîne thermorétractable & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02444.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02445.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Si les câbles de la tête d'impression ne font pas 1300mm, les rallonger avec du fil et protéger les soudures avec de la gaîne thermorétractable. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0110
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0110 & Soudure connecteur Molex thermistance tête d'impression & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Contacts Molex & 2 & \\
\hline
Connecteur Molex 2 pôles & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02446.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02447.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Souder les fiches Molex sur les fils de la thermistance et monter le connecteur Molex. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0120
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0120 & Branchement tête d'impression & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02448.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher le connecteur de la thermistance (en bas) et visser les fils de la résistance de chauffe en haut. Bien étamer les fils avant de les brancher. & Les branchements n'ont pas de polarité, ils peuvent être inversés. Dans le cas où il y aurait 4 fils pour la résistance, les brancher par groupe de deux (1 paire pour le ++ et une paire pour le - -).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0130
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0130 & Branchement alimentation 12V & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02449.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Brancher les fils 12V provenant de l'alimentation électrique sur le bornier de la carte. & Il est plus facile d'insérer les fils en les étamant au préalable. Attention au sens de montage (le plus est à droite).\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0140
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0140 & Installation LED & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
SUPPORT\_FAN\_X & 1 & pièce imprimée\\
\hline
LED précâblée & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02463.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02464.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Enlever l'écrou et la rondelle de la LED puis la visser dans le SUPPORT\_FAN\_X. & Ebavurer le trou et mettre un point de superglue pour bien bloquer la LED si nécessaire. \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0150
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0150 & Montage ventilateur X & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Ventilateur 40mm & 1 & \\
\hline
Vis M3x20mm & 2 & \\
\hline
Rondelles M3 standards & 2 & \\
\hline
Ecrous M3 Nylstop & 2 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02465.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02467.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Visser le ventilateur sur le SUPPORT\_FAN\_X. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0160
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0160 & Rallonge des câbles X & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Paire RJ45 1300mm & 2 & \\
\hline
Gaîne thermorétractable &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02479.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02472.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Rallonger les câbles pour atteindre les 1300mm pour ensuite mettre des connecteurs Molex 2 pôles au bout. & Attention à la polarité pour le ventilateur, le +V est le 12V et le 0 le 0V (voir photo). Pour la LED, le 0V est le câble noir. Pour bien repérer les câbles, mettre le 0V avec le fil RJ45 le plus clair.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0170
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0170 & Montage du ventilateur & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|c|X|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AB & 25/01/2014 & Correction de la photo & Il manquait la rondelle et l'écrou.\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Vis M3x60mm & 1 & \\
\hline
Rondelle M3 standard & 2 & \\
\hline
Ecrou M3 Nylstop & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02473.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter le bloc sur le chariot X avec la vis M3x60mm et l'écrou Nylstop en bout. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0180
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0180 & Branchement sur la carte & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02474.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Passer les câbles dans le châssis et les brancher sur les pins 12V disponibles de la carte électronique. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0190
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0190 & Montage interrupteur en façade & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Interrupteur rond & 1 & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/CAB/DSC02476.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Monter l'interrupteur en façade dans le trou prévu à cet effet. & La vis de blocage ne peut être mise à cause de l'épaisseur du bois.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%CAB-0200
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
CAB-0200 & Câblage interrupteur de façade & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02477.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/CAB/DSC02478.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Prendre un fil du ventilateur du chariot X et le couper pour ensuite le souder sur l'interrupteur. Mettre un point de superglue dans le bois une fois fini pour bloquer l'interrupteur. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section TFW : Téléversement du firmware
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{Téléversement du firmware}
\newpage
Le firmware est le microprogramme installé dans la puce ATMega de la carte Sanguinololu. Il permet de contrôler l'imprimante, de définir si les moteurs doivent tourner dans tel ou tel sens, de remonter les infos des capteurs...\\

Cette documentation a été rédigée en faisant les essais sous Windows. Les étapes sont similaires sur les autres systèmes.
\subsection{Installation des drivers de la carte électronique}
Brancher le câble USB de votre Tobeca\textregistered~ sur votre ordinateur. Les drivers devraient s'installer automatiquement. Si ce n'est pas le cas (erreur type \textbf{le driver n'a pas pu être installé}), installer manuellement les drivers depuis le CD, présent dans le dossier \textbf{Drivers}.
\subsection{Récupération de l'IDE Arduino}
L'IDE Arduino est un interpréteur de code. Il va permettre de téléverser le firmware pour la Tobeca\textregistered~, directement dans la puce ATMega de la Sanguinololu.\\

L'archive est disponible pour chaque architecture (Windows, Mac, Linux) sur le CD, dans le dossier \textbf{Softwares}. Elle est complète et déjà préparée pour fonctionner avec la carte Sanguinololu.\\

Décompresser le dossier de l'IDE dans le répertoire de votre choix.
\subsection{Configuration du firmware pour la Tobeca\textregistered~}
Les sources du firmware sont disponibles sur le CD, dans le dossier \textbf{Sources/FW}.\\

Charger le fichier \textbf{Marlin.pde} avec l'IDE Arduino précédemment décompressé, qui ouvrira tous les fichiers correspondants au firmware.\\

Le firmware intègre plusieurs réglages en fonction des versions de la Tobeca\textregistered~. Ceux ci sont dans le fichier \textbf{configuration.h}, aux environs de la ligne 111 pour les réglages de thermistance et 282 pour les réglages de pas.
\subsection{Réglage de la thermistance}
En fonction de la tête d'impression qui est montée sur la Tobeca\textregistered~, il peut être nécessaire de modifier la valeur de la thermistance :\\

\begin{tt}
\small{
\#define TEMP\_SENSOR\_0 5\\
}
\end{tt}

De base le réglage est sur la thermistance n°5 pour une J-Head. Si cependant après un flashage de la carte la valeur mesurée par la thermistance est aberrante, réessayer en passant la valeur à \textbf{1} ou \textbf{11} et reflasher le firmware.
\subsection{Réglage des pas / mm}
\begin{tt}
\small{
//\#define DEFAULT\_AXIS\_STEP\_PER\_UNIT   {46, 46, 2560,152}    // from TO-003 to TO-006 (T5)\\
//\#define DEFAULT\_AXIS\_STEPS\_PER\_UNIT   {46, 64, 2560,152}    // from TO-007 to TO-015 (T5)\\
//\#define DEFAULT\_AXIS\_STEPS\_PER\_UNIT   {64, 64, 2560,152}    // from TO-016 to TO-045 (T5)\\
//\#define DEFAULT\_AXIS\_STEPS\_PER\_UNIT   {64, 64, 4000,152}    // from TO-046 to TO-048 (T5 + M5)
\#define DEFAULT\_AXIS\_STEPS\_PER\_UNIT   {66.67, 66.67, 4000,152}    // from T0-049 to TO-0 (HTD3M + M5)
}
\end{tt}

En fonction du n° de série de votre Tobeca\textregistered~, il faut décommenter la bonne ligne, car les réglages des pas / mm diffèrent en fonction des modèles de poulies fournies. Pour décommenter une ligne, il faut enlever les / devant.\\

Une seule ligne doit être décommentée, sinon la compilation du firmware ne fonctionnera pas.

\subsection{Téléversement du firmware}
\begin{itemize}
\item Brancher la carte Sanguinololu en USB au PC.\\
\item Lancer l'IDE Arduino (aller dans le dossier d'installation et lancer \textbf{arduino.exe}).\\
\item Ouvrir un nouveau projet (File $\rightarrow$ Open) et choisir le fichier \textbf{marlin.pde} dans le dossier du firmware pour la Tobeca\textregistered~.\\
\item Aller dans l'onglet Tools $\rightarrow$ Board et choisir la carte \textbf{Sanguino W/ATmega 1284p 16mhz}.\\
\item Aller dans l'onglet Tools $\rightarrow$ Port et choisir le port COM de la carte Sanguinololu (normalement il n'y a qu'un seul port à choisir).\\
\item Cliquer ensuite sur le bouton \textbf{Upload} (passer au dessus des boutons pour voir leur description).\\
\item Le firmware va se compiler et se téléverser sur la carte. Un message indique la fin du téléversement.
\end{itemize}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section PMR : Première mise en route
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{Première mise en route}
\newpage

Après avoir téléversé le firmware pour la carte électronique, il faut valider la bonne marche des fonctions de la Tobeca\textregistered~.\\

Utiliser pour cela Repetier Host pour se connecter à l'imprimante (voir guide d'utilisation de la Tobeca\textregistered~) et tester les points suivants :\\

\begin{itemize}
\item Déplacement des axes X, Y et Z
\item Bon fonctionnement des fins de course X, Y et Z
\item Chauffe de la tête d'impression
\item Rotation du moteur d'extrudeur quand la tête est à plus de 190°C.
\item Chauffe du plateau chauffant\\
\end{itemize}

Si tout est OK, alors les finitions peuvent être réalisées.\\

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section FIN : Finitions
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{FIN - Finitions}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0010
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0010 & Montage du support de bobines & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
SUP\_BOBINE\_BAS & 1 & pièce imprimée \\
\hline
SUP\_BOBINE\_HAUT & 1 & pièce imprimée \\
\hline
Vis M8x100mm & 1 &  \\
\hline
Roulements 608ZZ & 2 &  \\
\hline
Ecrou M8 & 1 &  \\
\hline
Ecrou M8 papillon & 1 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{images/FIN/DSC02451.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{images/FIN/DSC02452.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Positionner les roulements 608ZZ dans les pièces imprimées. Ebavurer les trous si nécessaire. & Utiliser la vis M8x100mm avec un écrou pour mettre en place les roulements dans les pièces en frappant avec un marteau.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0020
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0020 & Montage du support de bobines & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIN/DSC02453.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Mettre en place le support de bobines sur un des TOP\_Z. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0030
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0030 & Mise en place de la spirale de câble & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Spirale de câble & 1.5m &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/FIN/DSC02480.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/FIN/DSC02481.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Commencer à mettre la spirale à partir du chariot X. & Mettre le chariot X en butée à droite pour bien voir la longueur de fil nécessaire pour les déplacements.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0040
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0040 & Mise en place de la spirale de câble & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Collier nylon 200mm & 2 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIN/DSC02482.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Rassembler les câbles au niveau du SUPPORT\_AXE\_X de gauche et maintenir la spirale avec deux colliers nylon. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0050
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0050 & Mise en place de la spirale de câble & Câblage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
Collier nylon 200mm & 2 &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIN/DSC02508.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Bloquer la spirale en bas du portique de gauche avec deux colliers nylon de 200mm, directement sur les tubes des portiques. & Mettre l'axe X en position assez haute pour bien voir la longueur de câble nécessaire pour l'élévation en Z.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0060
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0060 & Mise en place de la spirale de câble & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
 &  &  \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/FIN/DSC02483.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|c|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Regrouper les câbles avec la spirale jusque dans le boitier électronique. & \\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%FIN-0070
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\begin{center}
%Tableau titre et description
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|c|}
\hline
\textbf{N° fiche} & \textbf{Description} & \textbf{Type}\\
\hline
FIN-0070 & Mise en place de la spirale de câble & Montage\\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Tableau de gestion des versions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|c|}
\hline
\textbf{Révision} & \textbf{Date} & \textbf{Description} & \textbf{Notes}\\
\hline
AA & 14/01/2014 & Première version de la fiche & \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Nomenclature des pièces
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|c|X|}
\hline
\textbf{Désignation} & \textbf{Quantité} & \textbf{Notes}\\
\hline
SANGUINOLOLU\_TOP &  & pièce imprimée \\
\hline
Colliers nylon 100mm &  & en fonction du besoin \\
\hline
\end{tabularx}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/FIN/DSC02484.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Image
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{images/FIN/DSC02485.JPG}
\vspace{0.5cm}

%Instructions
\begin{tabularx}{\textwidth}{|X|X|}
\hline
\textbf{Instructions} & \textbf{Astuces, conseils}\\
\hline
Regrouper les câbles du moteur Z de gauche. Ranger les câbles dans le boitier et fermer avec le capot. & Si nécessaire, regrouper des câbles à l'intérieur du boitier avec des colliers nylon de 100mm.\\
\hline
\end{tabularx}
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Section RCT : Réglages finaux, calibration et tests
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage
\logotobeca
\section{Réglages finaux}
\newpage
\subsection{Vérification de la tension des courroies}
Pour les impressions soient réussies, il faut que les courroies soient assez tendues mais pas trop. Si elles sont trop tendues, les moteurs n'auront pas assez de puissance pour les entraîner. Si par contre elles ne sont pas assez tendues, les déplacements créeront des phénomènes de jeux d'entre-dent, ce qui se manifestera pas un mauvais positionnement de la tête et donc réduira la qualité des impressions.
\subsection{Préparation et calibration du plateau d'impression}
La procédure de calibration du plateau d'impression est disponible dans le Guide d'utilisation de la Tobeca\textregistered~. La procédure ne change pas entre une imprimante neuve et un réglage de routine.
\subsection{Réglage de la puissance des drivers de moteurs pas à pas}
Avant de tester votre première impression, il faut vérifier la puissance des drivers de moteurs en ajustant le potentiomètre de chaque driver sur la carte électronique :

\begin{center}
%Image
\includegraphics[width=\textwidth]{images/REGLAGES_FINAUX/DSC02460.JPG}
\vspace{0.5cm}
\end{center}
Augmenter la puissance augmente le sifflement entendu au niveau des moteurs. Il faut ne pas trop augmenter la puissance car les drivers vont chauffer et peuvent se mettre en sécurité, ce qui peut bloquer le moteur pendant quelques secondes et donc faire rater des impressions.

Le plus simple est donc de tester des impressions et voir si les moteurs se déplacent bien à vitesse élevée (déplacements sans impression).

Une fois vos tests faits, votre Tobeca\textregistered~ est terminée !


\end{document}